***hortum*** *- это бренд, которому доверяют более 1000 Покупателей! Предприятие-изготовитель: ООО НПП "Хортум" (Россия)*




***Уважаемые партнёры!***

Спешим сообщить вам важную новость - мы расширяем возможности нашего производства. **Теперь помимо сильфонных компенсаторов ООО НПП "Хортум" производит распределительные коллекторы (гребенки) для систем отопления.**  
  
*Распределительные коллекторы изготавливаются из углеродистой стали 20 по ГОСТ 1050, с устойчивым к коррозии покрытием. Гребенки имеют простую и понятную конструкцию, легки при монтаже.*


*На сегодняшний день при постоянном повышении требований к комфортным условиям жизни и деятельности человека, а также экономии энергоресурсов, для зданий различного назначения необходимо создание современных энергоэффективных систем отопления. После вступления в силу Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также при росте тарифов на тепловую энергию все более актуальными становятся системы с индивидуальным учетом потребления тепла.*

***Мы предлагаем:***

* *Отечественное производство.*
* *Стабильные цены от производителя.*
* *Гарантийные обязательства - 7 лет.*
* *Помощь в расчетах и подборе.*
* *Складское наличие.*

***Технические характеристики: Маркировка:***


Диаметр присоединения к стояку: Ду 25/32/40  G 1"; 1 1/4" ; 1 1/2"  
Диаметр коллектора: Ду 40  
Диаметр присоединения к потребителю: Ду 15/20  G 1/2; 3/4  
Количество потребителей: 2-9 шт.



Расстояние между потребителями: 100 мм.  
Максимальное раб. давление: 10 бар  
Испытательное давление: 16 бар  
Максимальная рабочая температура: 150 С

**По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел продаж +7 (499) 392-61-02; 8-800-222-61-02**

**Технические параметры линейки распределительных коллекторов hortum**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Маркировка** | **Кол-во выходов** | **G1** | **G2** | **G3** | **L1**  **мм** | **L2**  **мм** | **L3**  **мм** | **L4**  **мм** | **Н**  **мм** | **D**  **мм** | **S**  **мм** | **Вес\***  **Кг** |
| РК40.2.25.15.hortum L290 | 2 | 1" | 1/2" | 1/2" | 290 | 100 | 60 | 40 | 108 | 48.3 | 3.5 | 1.36 |
| РК40.2.25.20.hortum L290 | 3/4" | 1.43 |
| РК40.2.32.15.hortum L290 | 1 1/4" | 1/2" | 1.39 |
| РК40.2.32.20.hortum L290 | 3/4" | 1.46 |
| РК40.2.40.15.hortum L260 | 1 1/2" | 1/2" | 260 | 1.23 |
| РК40.2.40.20.hortum L260 | 3/4" | 1.30 |
| РК40.3.25.15.hortum L390 | 3 | 1" | 1/2" | 1/2" | 390 | 100 | 60 | 40 | 108 | 48.3 | 3.5 | 1.73 |
| РК40.3.25.20.hortum L390 | 3/4" | 1.80 |
| РК40.3.32.15.hortum L390 | 1 1/4" | 1/2" | 1.76 |
| РК40.3.32.20.hortum L390 | 3/4" | 1.83 |
| РК40.3.40.15.hortum L360 | 1 1/2" | 1/2" | 360 | 1.60 |
| РК40.3.40.20.hortum L360 | 3/4" | 1.67 |
| РК40.4.25.15.hortum L490 | 4 | 1" | 1/2" | 1/2" | 490 | 100 | 60 | 40 | 108 | 48.3 | 3.5 | 2.11 |
| РК40.4.25.20.hortum L490 | 3/4" | 2.18 |
| РК40.4.32.15.hortum L490 | 1 1/4" | 1/2" | 2.14 |
| РК40.4.32.20.hortum L490 | 3/4" | 2.21 |
| РК40.4.40.15.hortum L460 | 1 1/2" | 1/2" | 460 | 2.00 |
| РК40.4.40.20.hortum L460 | 3/4" | 2.07 |
| РК40.5.25.15.hortum L590 | 5 | 1" | 1/2" | 1/2" | 590 | 100 | 60 | 40 | 108 | 48.3 | 3.5 | 2.47 |
| РК40.5.25.20.hortum L590 | 3/4" | 2.54 |
| РК40.5.32.15.hortum L590 | 1 1/4" | 1/2" | 2.50 |
| РК40.5.32.20.hortum L590 | 3/4" | 2.57 |
| РК40.5.40.15.hortum L560 | 1 1/2" | 1/2" | 560 | 2.34 |
| РК40.5.40.20.hortum L560 | 3/4" | 2.41 |
| РК40.6.25.15.hortum L690 | 6 | 1" | 1/2" | 1/2" | 690 | 100 | 60 | 40 | 108 | 48.3 | 3.5 | 2.94 |
| РК40.6.25.20.hortum L690 | 3/4" | 3.01 |
| РК40.6.32.15.hortum L690 | 1 1/4" | 1/2" | 2.97 |
| РК40.6.32.20.hortum L690 | 3/4" | 3.04 |
| РК40.6.40.15.hortum L660 | 1 1/2" | 1/2" | 660 | 2.81 |
| РК40.6.40.20.hortum L660 | 3/4" | 2.88 |
| РК40.7.25.15.hortum L790 | 7 | 1" | 1/2" | 1/2" | 790 | 100 | 60 | 40 | 108 | 48.3 | 3.5 | 3.35 |
| РК40.7.25.20.hortum L790 | 3/4" | 3.42 |
| РК40.7.32.15.hortum L790 | 1 1/4" | 1/2" | 3.38 |
| РК40.7.32.20.hortum L790 | 3/4" | 3.45 |
| РК40.7.40.15.hortum L760 | 1 1/2" | 1/2" | 760 | 3.22 |
| РК40.7.40.20.hortum L760 | 3/4" | 3.29 |
| РК40.8.25.15.hortum L890 | 8 | 1" | 1/2" | 1/2" | 890 | 100 | 60 | 40 | 108 | 48.3 | 3.5 | 3.76 |
| РК40.8.25.20.hortum L890 | 3/4" | 3.83 |
| РК40.8.32.15.hortum L890 | 1 1/4" | 1/2" | 3.79 |
| РК40.8.32.20.hortum L890 | 3/4" | 3.86 |
| РК40.8.40.15.hortum L860 | 1 1/2" | 1/2" | 860 | 3.63 |
| РК40.8.40.20.hortum L860 | 3/4" | 3.70 |
| РК40.9.25.15.hortum L990 | 9 | 1" | 1/2" | 1/2" | 990 | 100 | 60 | 40 | 108 | 48.3 | 3.5 | 4.17 |
| РК40.9.25.20.hortum L990 | 3/4" | 4.24 |
| РК40.9.32.15.hortum L990 | 1 1/4" | 1/2" | 4.20 |
| РК40.9.32.20.hortum L990 | 3/4" | 4.27 |
| РК40.9.40.15.hortum L960 | 1 1/2" | 1/2" | 960 | 4.05 |
| РК40.9.40.20.hortum L960 | 3/4" | 4.12 |

**По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел продаж +7 (499) 392-61-02; 8-800-222-61-02**